请按下列要求完成：1、按下列拓扑搭建网络(图中接口为参考)。2、服务器要配置。 配置WWW和DNS服务器的IP，网关和服务，WWW服务器IP: 192.168.4.1， DNS 服务器IP: 192.168.4.2 ，其中DNS实现域名：www.gziec.com到192.168.4.1解析。3、Vlan的配置。在交换机实现Vlan的创建, Vlan 10,名称为vlan\_10,主机有PC0,PC3,PC6Vlan 20,名称为vlan\_20,主机有PC1,PC4,PC7Vlan 30,名称为vlan\_30,主机有PC2,PC5,PC8Vlan 40,名称为server, 主机有WWW , DNS



