1. 给交换机更改名字、配置管理（vlan1）的ip地址（192.168.1.11）、设置远程登录密码。

Hostname 要更改的名字

Vlan1

int vlan1

no shutdown

ip add 192.168.1.11

远程登录密码：

1. 必须设置使能密码

enable secret admin

switch(config-if)# interface vlan 1

switch(config-if)#line vty 0 4

switch(config-if)#login local #用本地账户登录。

switch(config)#username admin secret admin

1. 创建vlan10 和创建vlan20

Vlan 10

Exit

Int vlan10

No shutdown

Vlan 20

Exit

Int vlan 20

No shutdown

1. int rang f0/1-3

switchport mode access

switchport access vlan10

1. int rang f0/4-5

switchport mode access

switchport access vlan20