一、选择题（每题3分）

1.在（ C ）拓扑结构中，必须使用路由算法和流量控制的方法。

A.星状网 B.环状网 C.网状网 D.总线型网

2.( A ) 采用存储转发方式

A.包交换方式 B.电路交换方式 C.报文交换方式 D.分组页面交换方式

3.172.16.10.33/27代表的是（ B ）

A．网络地址 B.主机地址 C.组播地址 D.广播地址

4.在OSI的参考模型中，下列说法不正确的是（ C ）

A.OSI参考模型定义了开放系统的层次结构。

B.OSI参考模型分层原则是不同结点的同等层具有相同的功能

C.OSI参考模型中同一结点内相邻之间通过链路通信

D.OSI 参考模型是开放系统互连参考模型

5.防止病毒的有效手段有（ D ）

A. U盘不与来历不明的U盘放在一起

B.定期更新应用软件

C.定期重装系统

D.定期更新病毒库

6.在TCP/IP 参考模型中，网络接口层对应的协议是（ D ）

A.HDLC B.SGMP C.PPP D.硬件驱动程序和介质接入协议

7.电子邮件的协议中（ B ）是因特网电子邮件的第一个离线协议标准。它允许用户从服务器上把邮件存储到本地主机（即自己的计算机）上,同时删除保存在邮件服务器上的邮件。

A.SMTP B.POP3 C.IMAP D.HTTP

8.选择器名之前加上（ C ）就是类选择器。

A.# B.什么都不加 C. . D.\*

二、多选题（每题4分）

1.关于netstat命令下面说法正确的是（ ABC ）

A.netstat -a 显示所有连接和监听端口

B.netstat -n 希望以数字的形式显示地址和端口号

C.在netstat命令中同时使用参数“-s”和“-p Protocol”，可以显示指定协议的信息

D.netstat命令可以追踪到达DNS解析服务器的路径。

2.交换机拥有的功能有（ AC ）

A.地址学习 B.封装数据包 C.转发/过滤决定 D.路由寻路

三、判断题（每题2分）

1.MAC地址的地址长度为128位，它是被固化在网络适配器里面的。（ B ）

2.网站结构的物理结构分为线性结构、二维表结构、层次结构。（ B ）

3.网站的首页一般命名为index或者是default。（ A ）

4.如果我要设置网页自动跳转的功能，那我应该使用<meta>标记来实现该功能。（ A ）

