2014年高考题

一、单选题（每题3分）

1、第二代计算机所采用的电子元件是（ B ）

1. 电子管 B．晶体管 C．中小规模集成电路 D．大规模集成电路

2、利用计算机系统进行生产设备的管理、控制和操作的过程一般被称为（B）

A．计算机辅助设计 B．计算机辅助制造 C．计算机辅助教学 D．计算机辅助测试

3、 二进制数“100101”转化为十进制数为（D）

A． 68 B．67 C．38 D．37

4、已知“A”的ASCII码值为65，则“D”的ASCII码值为（C）

A．62 B．65 C．68 D．69

5、下列软件中属于系统软件的是（D ）ABC应用软件

A．文字处理软件 B．图形处理软件 C．动画制作软件 D．设备驱动程序

6、固化到计算机主板上的基本输入输出系统是（A）

A．BIOS B．CMOS C．ROM D．RAM

7、下列设备中即可作为输入设备，也可作为输出设备的是（B）

A．手写笔 B．触摸屏C．打印机 D．扫描仪

8、下列说法正确的是（D）

A．计算机病毒一般只会感染操作系统，不会感染其他文件 不同传染方式：引导性 文件型 混合型

B．文件型病毒的主要危害是造成计算机系统的启动失败

C．在一台计算机上安装多款杀毒软件是防止病毒的最好办法

D．计算机病毒是一种特殊的计算机程序

9、windows7中，要在菜单栏显示“编辑（E）”菜单，可用的快捷键是（B ）

A．Ctrl+E B．Alt+E C．Shift+E D．Ctrl+Shift+E

10、若在Windows7系统中打开多个窗口，那么这些窗口（A）

A．只能有一个是当前窗口 B．只能有一个是正在工作的窗口

C．大小应该是一致的 D．体现了windows多用户的特征

11、若要查找第二个字母为“t”的所有.docX文件，有效的通配符使用方式是（B）

A．?t?.docX B．?t\*.doc X C．\*t\*.docX D．\*t?.docX

12.为防止文件被修改，可将文件的属性设置为（A ）

A．只读 B.存档

C.隐藏 D.共享

13.Windows 7自带的画图软件不具有的功能是（D ）

A.转换图片格式 B.裁剪图片


C.翻转图片 D.调整图片的色饱和度

14.在windouws 7中，要启动DOS命令窗口，可以在“运行”对话框中输入的命令是（ B ）。

A.DOS B.cmd

C.run D.dir


15.某计算机的磁盘管理窗口如图1所示，则下列说法正确的是（ D ）。



A.此计算机有2个硬盘 B.此计算机有3个分区

C.此计算机有2个光驱 D.此计算机文件系统类型使用的是NTFS


16.如图2所示，文档编辑者对文档使用者的功能是（ B ）



A．修订功能 B.批注功能

C.拼写和语法检查功能 D.查找功能

17.如图3所示，在E2单元格输入MIN（B2:D2）得到的结果是（D ）



A.256 B.78 C.89 D.MIN(B2:D2)

18.要查看powerpoint文稿中的所有幻灯片并调整其顺序，应选择的最佳视图模式是（B）

A．幻灯片视图 B．幻灯片浏览视图 C．幻灯片放映视图 D．备注页视图

19.一个学生只能在一个班级中，一个班级由多个学生组成，学生和班级两实体间属于（D）

A．一对一关系 B．一对多关系 C．多对多关系 D．多对一关系

20.将某属性设置为主键后，则该属性（D）

A．可以为空 B．不能再设置为外键 C．值可以重复 D．能唯一标识每行数据

21.不符合关系数据库特点的是（D）

A．关系中属性的先后顺序无关紧要 B．关系中元组的先后顺序无关紧要

C．统一关系中属性名必须唯一 D．关系中统一属性的域可以不同

22.在access2010中，若要将音频直接存储在数据库中，应采用的字段类型是（ C ）

A:备注 B:超链接型 C:OLE对象 D:查阅向导型

23.一用户打开access数据库期间，只能查看内容而无法编辑，同时其他用户只能以只读方式打开此数据库，说明该用户的数据库打开方式是（A ）

A:独占只读方式 如果想以只读且独占方式来打开数据库，一个用户用此方式打开其他用户以只读方式打开 B:只读方式

C:共享方式 D:独占方式

1. ACCESS 2003中，长整型字段占的字节数为（C ）

A.1 字节 B.2 整型

C.4 单精度 （长整型） D.8双精度

25.要查找书名为“数据库”或“网页制作”的记录，在查询的“设计视图”条件中应输入（ B ）

A.“数据库”and“网页制作” B.“数据库”or“网页制作”

C.like（“数据库”，“网页制作”） D.not（“数据库”，“网页制作”）

26.SQL语句中，修改表中属性值的关键字是（C ）

A.ALTER B.DROP C.UPDATE D.DELETE

27.在Access2010的“数据表视图”，不能直接修改的数据类型是（ C ）

A.货币型 B.是/否型 C.自动编号型 D.备注型

28.下列描述正确的是（D ）

A.报表可以添加数据库中的记录 B.报表可以排序和分组数据库中的记录

C.报表可以删除数据库中的记录 D.报表可以修改数据库中的记录

29.在Access2010中，查询成本价低于2元的图书并把其删除，应使用（ D ）

A.选择查询 B．.参数查询 C.交叉表查询 D.操作查询

30.所有计算机都连接到一个中心节点上，传输数据时，节点首先将数据传输到中心节点上，然后由中心节点转发到目的节点的网络拓扑结构是（ C ）

A．总线结构 B.环形结构

C．星型结构 D．网状结构

31.能够最恰当的描述OSI模型中数据链路层功能的是（B ）

A．处理通过介质传输的信号 B．保证数据帧的顺序、无错和完整传输

C．提供用户与网络的接口 D．控制报文通过网络的路由选择

32.工作在网络层的网络互连设备是（ B ）

A.集线器 B.路由器 C.交换器 D.网桥

33.下属协议中，不是建立在IP层之上的协议是（D ）

A.IGMP B.ICMP C.SNMP D.ARP

34.下列关于IEEE802局域网的说法正确的是（ D ）

A．802.5标准中制定了无线局域网技术

B．MAC子层不依赖于物理介质

C．数据连接层是不必需的

D．可以不单独设置网络层

35.某网络要求数据传输率达到100Mb/s,传输距离约5KM,覆盖3栋大楼，抗干扰能力强，因此该网络的传输介质最好采用（ C ）

A．双绞线 B.同轴电缆 C.光纤 D. 微波

36.二进制方式表示的IP地址中，最高三位为110则表示该地址属于（c ）

A．A类地址 B．B类地址 C．C类地址 D．D类地址

37.主机A的IP地址是192.168.0.1，可以测试本机到主机A网络连通性的命令是（ B ）

A．ipconfig 192.168.0.1 B．ping 192.168.0.1

C．netstat 192.168.0.1 D．net 192.168.0.1

38.Internet中的DNS采用的是（B）

A.网状结构B.树形结构C.链接结构D.线性结构

39.下列TCP/IP参考模型的应用层协议中，不是面向连接的协议是（ A ）

A.IMAP B.FTP C.WWW D.Telnet

40.无线AP的作用类似于有线网络中的（C ）

A.交换机 B.路由器 C．网桥 D.集线器

41.防火墙不具有的功能是（A ）

A.防止来自内部网络的攻击 B.强化网络安全策略

C.有效记录因特网上的活动 D.防止内部信息的泄露

1. 多选题(每题4分，共计36分)

42.计算机的系统总线按功能可划分为（ ABC ）。

A.数据总线 B.地址总线

C.控制总线 D.并行总线

43.造成计算机中存储数据丢失的主要原因有（ABCD ）。

A.病毒入侵 B.人为窃取

C.存储器硬件损坏 D.计算机电磁辐射

44.在Word2010中，段落文本对齐方式包括（ ABCD ）

A．左对齐 B．右对齐 C．居中对齐 D．两端对齐 （分散对齐）

45.在EXCEL2010中，要在D2单元格中显示A2、B2、C2三个单元格中数据的和，可以在D2单元格中输入（ABD ）

A．=sum（A2:C2） B．=SUM(A2,B2,C2) C．=SUM (A2,C2) D．=A2+B2+C2

46.在access2003中设置字段属性时正确的操作有（ABCD）

A.利用默认值设置缺省输入内容 B.利用有效性规则设置用户输入满足的条件

C.利用必填字段设置是否可为空 D.利用输入掩码设置用户输入的数据格式

47.若在“用户地址”字段的条件单元格中输入like“\*四川？”可以查找到的数据有（ AB ）

A.中国四川省 B.四川省

C.中国四川省成都市 D.四川省成都市

48.下列选项中，不合法的变量命名有（ ）。

A.1A B.String

C.Integer\_2 D.name-1

49.主键“学号”的“学生”表中包含“学号”、“姓名”、“年龄”、“系别”四个属性，“系别”

不能为空，表中存储了5个系别的数十位学生的信息，可以查询学生个数的语句是（ BCD ）。

A.Select count(distinct 系别)from 学生 B.Select count(学号)from 学生

C.Select count(\*)from 学生 D.Select count(系别)from 学生

50.局域网中，LLC子层的主要功能包括（ ABCD ）

A.提供与高层的接口 B.建立和释放数据路层的逻辑链接

C.差错控制 D.给帧加上序号

1. 判断题（每题2分，共计52分）

A 51.由于采用存储程序控制的方式，计算机能在程序控制下自动连续的运算。

B 52.RAM中的信息只能读出不能写入，可以长期保存。

A 53.basic语言是高级语言。

B 54.只要安装了杀毒软件，就可以完全防止计算机感染病毒。

A 55.红旗linux是系统软件。

B 56．Windows 7中点击“关闭计算机”按钮后出现的对话框包括待机、关闭、重新启动三个选项。

A 57．Windows 7的开始“菜单”可以定制

A 58.在windowsxp中，回收站的空间大小可以由用户自己设置。

B 59 Windowsxp中的“记事本”软件可以将其文本以段落为单位设置不同的字体

A 60.在WindowsXP中，可通过“开始”→“ 运行”菜单，在输入框中输入regedit命令来调出注册表编辑器。

B 61.在Word2003中，通过调出“字体”对话框的“文字效果”选项卡可以实现“首字下沉”的效果。

62.在公式中用用D5标识Excel中D列5行单元格地址的方式是绝对引用。

B 63.PowerPoint2003的模板文件的扩展名为.PPT。

B 64.数据库管理系统包含了数据库和数据库管理系统。

B 65.定义域引索的字段值一定不能重复。

A 66在关系运算中，选择运算是筛选符合条件的元组，投影运算是筛选符合条件的属性。

A 67在ACCESS 2003中，算术运算的优先级高于函数运算。

A 68.在access2003中，grant可以给用户分配操作数据库的相应权限。

B 69.计算机网络中通信子网的功能主要包括提供用户入网的接口和用户数据的处理。

A 70.计算机网络中，下层向上层通过层间接口提供服务。

A 71.以太网卡中的MAC地址长度为128bit。

A 72.令牌总线的逻辑拓扑是环形拓扑。

B 73.HTTP协议、FTP协议等应用层协议均建立在UDP协议之上。

B 74.用户可以使用SMTP命令登录到远程计算机，使自己成为远程计算机的一个仿真终端。

B 75.就安全等级而言，公钥密码加密算法的安全性高于对称密码加密算法。

A 76.一个完整的木马程序包括服务器和客户机两个部分。

1. 填空题（每题3分，共计51分）

77.在计算机中，把字（Word）中二进制位数的长度称为\_\_字长\_\_\_\_\_\_\_\_。

78.1KB的磁盘空间最多能储存\_\_\_512\_\_\_\_\_个中文字符。

79.默认状态下，在Windows 7中快速调出其帮助系统，可以在桌面上按\_\_f1\_\_\_\_功能键。

80.默认情况下，Windows 7中Administrator用户隶属于\_\_管理员\_\_\_\_\_\_\_组。

81.在Windows2010中产生段落标记的按钮是\_\_\_回车\_\_\_\_键。

82.Excel2010中，在D2单元格输入=15+2=17，显示的结果是\_\_\_true\_\_\_\_\_\_。

83.在powerpoint2010中打开一个有5页幻灯片的演示文稿，当前幻灯片为第3页，按F5功能键进行幻灯片放映，则幻灯片从第\_\_\_\_\_\_一\_\_\_\_\_页开始放映。Shift+f5当前幻灯片放映

84.若创建的表没有指定主键，ACCESS2010会自动创建名为\_\_\_\_\_\_ID\_\_\_\_\_的属性作为主键。

89.在access2010中，可以按组合键\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+break来暂停宏的运行。

90.重新组织数据库文件，释放由于删除记录造成的闲置空间，减少数据库文件的存储量，从而优化数据库性能的操作称为\_\_\_压缩\_\_\_\_\_\_数据库。

91.TCP/IP参考模型中\_\_\_网际层\_\_\_\_\_\_\_\_层对应于OSI参考模型的网络层。

92.IPV4地址中，若网络号与主机号全为1,其地址类型是限制\_\_\_\_\_\_限制广播\_\_\_\_\_地址。

93.网关用于\_\_\_\_\_传输\_\_\_\_\_层及该层以上各层间协议的转换。