**全国中等职业计算机专业考试题**

系别 班级: 姓名: 学号: l

**《计算机网络》共计100分**

**单元 4 单元测试题（三）**

**出题人：李正 审题人：邓炳利**

1. 单项选择题

1.计算机网络最突出的特点是（）

A.资源共享 B.运算精度高 C.运算速度快 D.内存量大

2.在浏览器地址栏中输入<http://zihk.school.com,其中zihk.school.com>是一个（ ）

A.域名 B.文件 C.邮箱 D.国家

3.当交换机处在初始状态时，连接在交换机的主机之间互相通信，采用（ ）通信方式。

A.单播 B.广播 C.组播 D.不能通信

A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.应用层

4.学校的校园网络属于（ ）

A.局域网 B.广域网 C.城域网 D.电话网

5.通常所说的ADSL是指（ ）

A.上网方式 B.计算机品牌

C.网络服务商

D.网页制作技术

6.一个B类地址段可以容纳（ ）台主机

A.254 B.1024 C.65534 D.2048

7.在（ ）结构的网络中，信息在每台设备上的延时是固定的，特别适合实时控制的局域网系统。

A.总线型 B.环状 C.星状 D,网状

8.internet属于（ ）

A.LAN B.MAN C.WAN D.以上都不是

9.如果中心结点是集线器，则其物理结构和逻辑结构分别属于（ ）

A.星状、总线型 B.总线型、星状

C.总线型、总线型 D.星状、星状

10.TCP协议工作在（ ）

A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.传输层

11.1996年3月，IEEE 802委员会发布了VLAN标准是（ ）

A.IEEE 802.11a B.IEEE802.5 C.IEEE802.3 D.IEEE802.1Q

12.在下列有关电子邮件的叙述中，错误的是（ ）

A.电子邮件可以带附件

B.e-mail地址具有特定的格式，即“用户名@邮件服务器域名”

C.目前邮件发送时一般采用pop3协议，接收时采用smtp协议

D.用Outlook 等邮件客户端接收电子邮件前，必须先进行邮件账户的设置

13.二进制方式表示的IP地址中，c类地址的（ ）

A.最高两位为10 B.最高两位为11 C.最高三位为110 D.最高三位为111

14.表示数据传输有效性的指标是（ ）

A.误码率 B.频带利用率 C.信道容量 D.传输速率

1. 多项选择题

1.下列属于网卡的功能有（ ）

A.解包 B.打包 C.数据缓存 D.网络互连

2.计算机网络按照规模大小可划分为（ ）

A.局域网 B.城域网 C.广域网 D.因特网

3.属于网络层的协议有（ ）

A.TCP B.ARP C.IP D.ICMP

4.规范的HTML文档结构中只应该出现一次的标记是（ ）

A.<html> B.<h1> C.<head> D.<title>

三、判断题

1.IP地址“192.168.0.1”中，末位的1代表网段。（ ）

2.在目前众多的局域网技术中，应用最广的局域网技术是令牌总线技术（ ）

3.计算机网络通信协议中传输的是模拟信号（ ）

4.域名[www.pku.edu.cn](http://www.pku.edu.cn) 中的 “cn”表示英国。（ ）

5.vlan是一种将局域网从逻辑上划分网段，而不是从物理上划分网段，从而实现虚拟工作组的新兴数据交换技术。（ ）

6.路由器是工作在数据链路层的局域网设备。（ ）

7.制定双绞线一般分为剥线、理线、插线、压线、测试5个步骤。（ ）

8.HTTP协议使用的TCP端口默认是80。（ ）

9.使用360杀毒软件的“全面扫描”功能只能对计算机硬盘进行全面病毒扫描。（ ）

10.在网页制作时，应该使用css设置网页的动态行为。（ ）

11.osi参考模型数据链路层传送的数据单位为分组。（ ）

12.将一个局域网接入internet，首选的设备是中继器。（ ）

13.ADSL是以电话线为传输介质的点对点传输技术。（ ）

14.目前在wlan中普遍使用的协议标准是IEEE802.11b/g/n。（ ）

15.255.255.192.192是有效的子网掩码。（ ）

四、操作题

1.Windows7下配置使用iis


（1）安装IIS

（2）在IIS中创建一个名为“KSTest”的web站点，站点的IP地址为“192.168.35.6:8080”，主目录为”C:\KSweb”，设定权限为读取和运行脚本。

2.创建作用域

在DHCP服务器上创建一个IP作用域，他的名称为“ks”，所包含的IP地址范围为：192.168.2.1-192.168.2.100，子网掩码为：255.255.255.0，需要排除的IP地址范围为：192.168.2.41-192.168.2.50，采用默认的租约期限，不用配置DHCP选项。

3.网络拓扑图如下图，配置路由器



（1）更改路由器的名字为R1

（2）配置路由器的enable口令为“test”

（3）将pc0、pc1连接到路由器R1的以太网端口，配置路由器的以太网E0/0、E0/1接口的IP地址为192.168.10.1/24、192.168.20.1/24，并激活该端口。

（4）配置pc机的网络地址，将主机pc0和pc2的地址分别配置为：192.168.10.10/24和192.168.20.20/24，并测试计算机之间的连通性。