**全国中等职业计算机专业考试题**

系别 班级: 姓名: 学号: l

**《计算机网络》共计100分**

**单元 4 单元测试题（四）**

**出题人：李正 审题人：邓炳利**

1. 单项选择题

1.被世界公认为第一个采用分组交换方式的计算机网络系统是（）

A.ARPANET B.NSFNET C.CHINAPAC D.NCFC

2.在下列网络中，具有数据传输速率较高、结构相对简单、延迟比较小的网络是（ ）

A.LAN B.MAN C.WAN D.Internet

3.数据通信前，发送端先将数据划分为一个个等长的单位，然后由各中间结点采用存储转发方式进行传输，最终达到目的端的数据交换方式是（ ）

A.电路交换B.报文交换 C.分组交换 D.信元交换

4.在OSI/RM参考模型中，负责将比特流打包成帧，并将不太可靠的物理链路通过协议实现可靠的数据传输的层次是（ ）

A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.传输层

5.采用广播数据发送，发送前先听后发，发送的过程中边听边发，遇见冲突停发，然后重发的介质访问控制方式是（ ）

A.CDMA B.CSMA/CD C.Token passing D.Token BUS

6.在下列传输介质中，对于单个建筑物内的局域网来说，性价比最高的是（ ）

A.双绞线 B.同轴电缆 C.光纤 D.无线介质

7.目前，许多单位都只有一个公网IP地址，通常将这个IP地址配置到路由器的WAN端，而内网用私有地址。下列（ ）可作为局域网私有地址的网络号。

A.10.100.0.0 B.172.32.0.0 C.192.168.5.0 D,221.236.222.0

8.下列命令中，用于网络连通性测试打的命令是（ ）

A.ipconfig B.ping C.netstat D.tracert

9.FTP协议默认使用的端口号为（ ）

A.21 B.23 C.80 D.110

10.下列属于非对称加密算法的是（ ）

A.凯撒密码 B.DES C.RSA D.HASH

11.OSI参考模型的物理层中，（ ）规定了在传输介质上传输二进制位流的电平的大小、阻抗匹配、传输距离限制等

A.机械特性 B.电气特性 C.功能特性 D.规程特性

12.用户从邮件服务器接收邮件、使用（ ）方式时，邮件将下载并保存到本地硬盘，邮件下载后服务器不在保留。

A.SMTP B.MIME C.POP D.IMAP

13.网络地址同城由（ ）机构分配，主机地址由各个网络的管理员统一分配。

A.CCITT B.ISO C.EIA D.IANA

14.单击IE浏览器的刷新按钮，相当于按功能键（ ），可以重新加载当前网页内容。

A.F2 B.F3 C.F4 D.F5

1. 多项选择题

1.在计算机网络的逻辑组成中，属于资源子网的有（ ）

A.光纤 B.打印机 C.计算机的磁盘 D.软件和数据

2.在HTML语言的网页文件中只能出现一次的标记是（ ）

A.<body> B.<hr> C.<br> D.<titile>

3.在广播式网络中，发送报文分组中的目的地址有（ ）地址

A.单播 B.多播 C.广播 D.点对点

4.局域网中常见的拓扑结构有（ ）结构

A.总线型 B.环状 C.星状 D.网状

三、判断题

1.TCP/IP模型分为4层，早于OSI参考模型，被公认为当前的工业标准。（ ）

2.255.255.196.0是一个正确的子网掩码。（ ）

3.交换机可以学习通过他转发出去的数据帧中的源MAC地址。（ ）

4.使用ipconfig/release命令可以查看当前计算机的TCP/IP配置信息。（ ）

5.无线网络的网桥主要用于数据的接收，又称为无线接入点AP。

6.ADSL称为非对称数字用户环路，它提供上下行两种不同的速率。

7.电子邮件地址与电子邮件地址都是指邮件服务器上的邮件存储空间的地址。

8.最简单、最常用打的身份认证技术是密码认证。

9.在有序列表<0L>中，可以用start属性设置编号的起始值，并且该取值始终都是数字。

10.传输层的主要任务是保证传输的可靠性。

11.邮件服务器通常采用短信验证的方式来防止恶意注册免费邮箱。

12.通信子网在计算机网络中主要有两个作用，分别是实现全网的资源共享和数据传输。

13.127.192.0.1属于一个回送地址。

14.每一个电子邮件地址都对应邮件客户端的硬盘上一块存储空间。

15.匿名登录FTP服务器，用户名为anonymous，密码为自己的电子邮件地址。

四、操作题

1.设置网络共享

（1）将网络中一台计算机pc1的“test”文件夹设置为共享只读文件夹。

（2）在另一台计算机pc2上使用至少两种方法访问共享文件夹“test”。

（3）将“test”文件夹映射为本计算机的一个网络驱动器。

2.配置网络地址

当前局域网的路由器的外网地址为212.168.2.21/24，内网地址为192.168.0.1/24。请为当前计算机配置制定IP地址（192.168.0.18）、子网掩码、网关地址、首选DNS服务器地址为61.139.2.69。

3.配置www服务器

创建www2019duikougaokao.com，主目录为c：\www\_root,主页显示内容为：传承技术技能、促进就业创业。

4.制作网页

（1）保存网页文件“index.html”

（2）表单输入控件的说明文字为华文仿宋、蓝色、14像素细字体，使用css样式表完成。

（3）验证码对应图片位于“测试4-4”/“images”文件夹中，名为“yzm.jpg”

（4）“立即注册”按钮使用导入外部样式表，样式表“style.css”的显示效果为：方正宋黑简体、25像素、绿色。

（5）表单提交结果通过较安全的方式提交给“exp.jsp”

（6）邮箱链接到[nbcomputer2013@qq.com](mailto:nbcomputer2013@qq.com)，主题为“建议”，邮箱链接单击后无2下划线。

