**测试（十）**

**一、单项选择题(共40小题,每小题3分,共120分。**

**1. ENIAC所采用的电子元件是  
A.电子管 B.晶体管 C.中小规模集成电路 D.大规模集成电路  
2.利用计算机系统进行生产设备的管理、控制和操作的过程--般被称为  
A.计算机辅助设计 B.计算机辅助测试 C.计算机辅助教学 D.计算机辅助制造  
3. 二进制“100101”转化为十进制数是  
A.67 B.38 C. 37 D. 68  
4.大写字母“A”的ASCII码为41H,则大写字母“N"的ASCII码是  
A.55H B.4EH C. 4FH D.54H  
5.下列软件属于应用软件的是()  
A. CorelDraw软件 B. Oracle数据库（access数据库管理系统） C. Novell软件(网络操作系统） D. Visual FoxPro软件（数据库管理系统）  
6.在计算机存储系统的层次结构中,介于中央处理器和主存储器之间的是  
A. FLASH B. Cache C. ROM D. RAM  
7.计算机术语中,常用到“I/O”，下列属于“I”的设备是  
A.显示器 B.打印机 C.绘图仪 D.扫描仪  
8.下列关于计算机病毒的说法正确的是()  
A.计算机病毒--般只会感染操作系统,不会感染其他文件  
B.在一台计算机上安装多款杀毒软件是防止计算机病毒的最好办法**


**C.计算机病毒是一种特殊的计算机程序  
D.文件型病毒的土要危害是造成计算机系统的启动失败  
9.在Windows7中,使用\_\_快捷键,可以直接弹出“运行”对话框。  
A.Ctrl+ E B. Win+E C. Ctrl+R D. Win+R .  
10.下列快捷键中，\_能够在Windows7对话框的选项卡之间切换。  
A.Ctrl+ Tab B. Alt+ Tab C. Win+ Tab D. Alt+ Esc .**

**11.在Word2010中要插入文档的目录结构,首先应该激活\_选项卡。  
A.开始 B.插入 C.引用 D.审阅  
12.在Word 2010中,文本框  
A.随着框内文本内容的增多而增大 B.不可与文字叠放  
C.文字环绕方式多于两种. D.文字环绕方式只有两种  
13.在Excel2010中，在输人公式之前必须先输入\_符号。()  
A.= B.？ C.& D. @  
14.在PowerPoint2010中,可以为幻灯片添加备注的视图是\_视图。  
A.普通 B.幻灯片浏览 C.阅读 D.幻灯片放映  
15.关于打开Access2010数据库的操作.描述不正确的是  
A.不能打开Access2003扩展名为.mdb的数据库 B.在“文件”菜单中使用“打开”命令可打开数据库.  
C.打开一个数据库时,已经打开的数据库将被关闭  
D.在“文件”菜单中使用“最近所用文件"可打开最后一次使用的数据库**

**16.“计算机--班的王红身高1.70米”,下列说法正确的是()  
A.“计算机一班”是实体 B.一个实体集就是一条记录  
C.王红的特征是身高1.70米 D.“王红”是关系名.  
17. Access是  
A. DB B. DBMS C. DBA D. DBS  
18.在Access2010中,关于对学籍管理数据库管理,描述不正确的是()  
A.数据库文件扩展名默认是.accdb B.菜单“文件"→“数据库另存为”,可作当前数据库备份  
C.可通过菜单“文件”→"保存并发存”为.exe可执行文件**

**D.使用“压缩和修复数据库"有助于防止并校正数据库文件问题  
19.在Access2010中,对“数字”数据类型描述正确的是  
A.字节类型表示范围0~256 B.整数类型长度为两个字节  
C.单精度不能带有小数 D.货币型为带两位小数的单精度类型  
20.下列排序的结果不正确的是  
A. "26"> "259">"19” B.”a”<”b”<”c” C. True> False>0 D.9<26<73  
21.在Access 2010中，“性别”字段限制必须输入“男”或者“女”,则“有效性规则”属性值应为()  
A.性别="男" or "女" B. in("男","女") C. "只能输入“男”或者“女”" D. "男"，"女"  
22.下列关于Access表的叙述中,错误的是  
A.在Access表中,不能对备注型字段进行“格式”属性设置  
B.若删除表中含有自动编号型字段的一条记录后,Access 不会对表中自动编号型字段重新编号  
C.建立表间关系时,应关闭所有相关的表  
D.可在Access表的设计视图“说明”列中,对字段进行具体的说明  
23. Access 2010的数据表中,要定位“计算机”相关的记录,在“查找和替换”对话框中输人“计算机”后,在“匹配”项选择  
A.字段任何部分 B.整个字段 C.字段开头 D.字段结尾.  
24.选择学生表中的姓名、班级和成绩三个字段,所采用的关系基本运算是  
A.选择 B.投影 C.连接 D.合并  
25.在学生表里查询前20%的记录,需要采用的参数是  
A. top B. distinct C. having D.as.  
27.两张表建立了表间关系,当主表记录刪除时从表记录随之删除,它们间属于\_\_\_\_\_关系。  
A.级联更新相关记录 B.级联删除相关记录 C.实施参照完整性 D.全连接  
28.对系统可靠性要求较高，从拓扑结构出发,应首选  
A.网状 B.星状 C.环状 D.总线型  
29.OSI体系下,DTE和DCE的定义和识别所在层次是  
A.会话层 B.数据链路层 C.网络层 D.物理层  
30.广域网必不可少的设备是  
A.路由器 B.服务器 C.交换机 D.调制解调器  
31.下列协议中,不是建立在IP协议基础之上的是  
A.IGMP B. ICMP C. SNMP D. ARP  
32.衡量数据传输的可靠性的指标是  
A.带宽 B.误码率 C.网速 D.信道容量  
33.采用100BASE-FX规范组建局域网,其中的“100”表示  
A. 100 Mbps B. 100 MBps C. 100米光纤 D. 100米双绞线  
34.以下主机IP,与主机“10.148.181.254  255.255.252.0”处于同-个子网的是  
A. 10.146.181.254  255.255.255.0 B. 10.148. 180.254  255.255.255.0  
C.10.149.181.254  255.255.252.0 D. 10.147.181.254  255.255.252.0  
35.查看当前活动的TCP,以及侦听的TCP和UDP端口,应使用的命令及参数是  
A. netstat  e B. netstat  0 C. netstat  a D. netstat s  
36.实现www客户机与wwW服务器之间通信的协议的是  
A.FTP B. ICMP C. DHCP D. HTTP  
37.1SDN专线采用“2B+D”模式,最高传输速率为  
A.144 kbps B.128 kbps C.144 Mbps . D.128 Mbps  
38. DNS服务的作用是.  
A.获得特定服务的端口号 B.获得特定IP地址主机的MAC地址  
C.动态分配IP地址 D.将域名解析成对应的IP地址  
39.利用IE“工具”菜单中的"Internet选项”可以对IE进行详细设置,其中用于设置网站黑名单的选项卡是  
A.安全 B.隐私 C.内容 D.高级  
40.搜索引擎指的是  
A.因特网上提供搜索功能的浏览器 B.因特网上提供搜索功能的网站  
C.因特网上的一个特定网贝 D.因特网上发布网络新闻的BBS  
二、多项选择题(共10小题,每小题4分,共40分。  
41.在Windows7中,窗口最上方的横条称为标题栏，下列通过拖动标题栏,可以使窗口变成.屏幕一半大小的操作方法有  
A.拖动标题栏到屏幕左端 B.拖动标题栏到屏幕顶端  
C.拖动标题栏到屏幕右端 D.拖动标题栏到屏幕底端  
42.附件程序组的系统上具包括  
A.录音机 B.系统信息 C.磁盘清理 D.磁盘碎片整理程序  
43.在Windows7中,能个性化设置的有  
A.分辨率 B.鼠标移动速度 C.主题 D.桌面  
44.使用PowerPoint制作幻灯片时,可以插入  
A.艺术字 B.声音 C.图片 D.动画  
45.关于表操作，下列说法正确的是  
A.可在“数据表视图”中更改字段类型 B.被更改的数据不能恢复  
C.可在“表设计器”中设置主键 D.表能被复制和导出  
47.下列关于Access2010中创建查询,说法不正确的有()  
A.如在查询时两表建立了内部连接,则在数据库中自动创建关系  
B.在sQL视图中输人的语句都将在查询设计视图中表现出来  
C.操作查询应先建立简单查询  
D.在条件表达式中同一行为“或”的关系  
48.防火墙数据包过滤包括  
A. IP源地址 B.IP目的地址 C.协议 D.端口及对端口运算  
49.下列各HTML标记对，里面的文字内容不会直接在浏览器窗口中显示出来的是  
A.<title>…</title> B. <style>...</style>  
C. <frameset>...</ frameset> D. <option>... </option>  
50.以下关于防火墙的说法中,正确的是  
A.能提供VPN功能 B.能阻止来自内部的威胁  
C.能隐藏内部IP地址 D.能控制进出内网的信息流向和信息包  
三判断题(共24小题,每小题2分,共48分。  
B 51.在Windows 7菜单中,如果命令后面有“…”,表示该菜单有菜单(下一级菜单)未显示。**

**A 52.按Windows+M键可以显示桌面。  
B 53. Windows 7中不能使用DOS命令。  
B 55.计算机病毒是一种生物病毒。  
A 56.在Windows7中,根据用户的需要可以将桌面上的任务栏锁定。  
A 57.在Word2010编辑状态下,可以通过“开始”选项卡的命令对当前文档进行段落格式的设置。**

**A 58.在PowerPoint2010中,按快捷键Ctrl+M可以插入--张新幻灯片。  
B 59.在PowerPoint2010中,可以按Enter(回车键)结束正在运行演示的幻灯片。  
A 60.数据库管理的主要目的是集中管事数据,保证数据的--致性,减少数据冗余。  
B 61.在Access 2010中,主关键字具有惟一性,可以为空。  
A 62.Access2010窗体、报表、查询的数据来源可以是表、查询。  
B 65.语句“Select \* From ex Where语文> = Avg(语文)”的功能是查询ex表中语文大于语文.平均分的记录。  
B 68.计算机网络中的通信子网负责全网面向用户的数据处理与管理。  
B 69.局域网中操作系统为WindowsServer2012的计算机，就是服务器。  
A 70.服务器验证用户登录是由会话层完成的。  
B 71.交换机是根据MAC地址表转发数据帧的,所以不会产生“端口冲突”。  
B 72.组建-一个无线WIFI, 至少需要一个AP。  
B 73.在分组交换中,用户通信前必须建立一条发送端到接收端的物理通道。  
B 74.家庭现有上网方式为利用普通铜质电话线的ADSL,如果要提速到“200M极速宽带”不需要作任何硬件上的更换,只需要运营商开放带宽即可。  
四、填空题(共18小题,每小题3分,共54分)  
75.在Windows 7中，文本文档的扩展名为\_\_.TXT\_\_\_\_\_\_  
76.按对应的ASCII码值比较，“b”比“B"\_\_大\_\_\_\_\_\_ (填“大”或“小”)。  
77.操作系统既是用户和计算机的接口,也是计算机\_\_硬件\_\_和其他软件的接口。  
78.按\_\_shift+ENTER\_\_\_\_\_\_\_\_键可以进行全角/半角的转换。  
79.移动文件或复制文件时常用的Windows工具是. \_\_剪贴板\_\_\_\_\_\_  
80.对正在使用的文件. \_\_\_不允许\_\_\_\_\_. (填“允许”或“不允许”)进行重命名。  
81.在“运行”命令框中输入\_\_regedit\_\_\_\_\_\_ “”后运行可以打开注册表编辑器窗口。  
82.启动Excel 2010,系统会自动建立名为\_\_\_工作蒲1\_\_\_\_\_\_\_的工作簿。 .  
83.在Access 2010中,导人其他数据库的表时,既能导入表,又能导入\_\_\_查询\_\_\_\_\_\_  
84. CDbl("9.5")的结果是。\_\_9.5\_\_\_\_\_\_  
85.主键是一 种特殊索引,它为\_\_\_主\_\_\_\_\_\_\_索引。  
86.在Access 2010中,查询条件Sno Like "00[]" And Sco In(67,90)可以在表中找到\_\_\_\_0\_\_\_\_条记录。**

**87.在Access2010中,处理表数据时\_\_\_计算\_\_\_\_\_\_,类型的字段的值可由本表其他字段的内容来确定,能自动更新。  
88.二进制方式表示的IP地址中,最高三位为“110”则表示该地址属于，\_\_\_\_C\_\_\_\_\_类。  
89.某企业购得一个网络地址空间为“173.68.24.0/21",现需要平均分给6个分公司各自组网，  
分公司主机一般在150台左右，则各分公司的子网掩码为\_\_255.255.255.0\_\_\_\_\_\_.**

**90.利用“我的电脑”将远端服务器上的共享文件复制到本地计算机，所用到的默认端口号是\_\_\_\_21\_\_\_\_\_\_\_**

**91.数据加密是将信息经过加密\_密钥\_\_\_\_和加密函数转换为没有意义的另一个信息的过程。**

**92.\_\_\_计算机病毒\_\_\_\_\_\_\_是指编制或在计算机程序中插入的破坏计算机功能或损坏数据，影响计算机使用，并且能够自我复制的一组计算机指令或程序代码。**