**2018年四川省第四次测试**

1. **单项选择题(共41小题,每小题3分,共123分。  
   1.在计算机应用领域中,办公自动化属于  
   A.数值计算 B.数据处理. C.计算机辅助技术 D.过程控制  
   2.下列接口中,理论传输速度最慢且支持热插拔的是  
   A.并口(LPT) B. USB 3.0 C. USB 2.0 D. HDM**

**3.windows7中,不能打开“开始"菜单的是  
A.单击“开始”按钮 B.按Ctrl+ Esc组合键 C.按Windows徽标键 D.按Alt+ Esc组合键  
4.\_\_\_\_\_是第一个国际图像压缩标准。  
A. BMP B. JPEG C. GIF D. PNG  
5.下列标记的数码中,位权最大的是  
A.00 B. 1100B C.63.9H D.52Q  
6.Windows7自带程序的描述中,错误的是  
A.画图程序创建的文件默认格式为.png  
B.计算器可通过“编辑”菜单在标准型、科学型、程序员、统计信息四种模式间切换  
C.记事本程序只能处理纯文本文件,不能添加图片、视频和音频信息  
D.Windows Media Player程序可以播放支持的音频和视频  
7.根据教材，对计算机病毒做了明确的定义。  
A.《中华人民共和国著作权法》 B.《计算机软件保护条例》  
C.《计算机信息系统安全保护条例》 D.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》  
8.当前窗口处于最大化状态时,不能最小化当前窗口的操作是()  
A.单击“最小化”按钮 B.按Windows+向下键. C.单击任务栏该窗口按钮 D.按住标题栏并晃动  
9.下列关于Windows7中回收站的描述中,错误的是  
A.如果被删除文件的容量小于回收站总容量但大于回收站闲置空间,则系统将自动从回收站中彻底删除最早被删除的文件,留出空间,再把新删除的文件放人回收站  
B.如果被删除文件的容量大于回收站总容量,系统将提示是否重新改变回收站大小**

**C.将文件移动到回收站时,不会出现警告或提示信息  
D.文件从回收站被还原到原位置时,如果它所在的上级文件夹已经被删除，系统将自动创建和原来相同的上级文件夹,并把文件放进去;如果原处已经有一个同名文件,则系统出现对话框,由用户决定如何继续操作  
10.Windows7的文件(夹)属性中,不能用其“属性”对话框查看的属性是  
A.只读 B.隐藏 C.系统 D.存档  
11.在Word的编辑状态,要想为当前文档中的文字设置上标、下标效果,应当单击开始选项卡中的\_\_\_组命令。  
A.字体 B.段落 C.编辑 D.样式  
12.Word2010中,创建目录的选项卡为  
A.视图. B.引用 C.插入 D.审阅  
13.在Word2010的文档中,要将所有的“计算机”设置为“红色加粗”格式,最快捷的办法是  
A.依次设置 B.利用格式刷 C.利用替换功能 D.利用复制粘贴**

**14.在Excel2010中,不能利用填充柄快速输人的数据是  
A.壹、贰、……拾 B.甲、乙、……癸**

**C.一月、二月、三月…….十二月 D. Sunday、Monday、Tuesda...... Saturday  
15.在Excel2010中,不能对工作表重命名的操作是()  
A.双击工作表标签,重新输人工作表名称**

**B.单击工作表标签,按F2键后,再输入工作表名称  
C.在工作表标签上右击,选择重命名,再输入工作表名称  
D.单击工作表标签后,选择开始选项卡单元格组中的格式按钮,再选择重命名工作表  
16.在Excel 2010中,将B2单元格中的公式= $C2+D$4复制到同一工作表的D6单元格.中,则D6单元格公式为  
A.= $C2+D$4 B. =$C6+F$4  C.=$E2+D$8 D.=$E4+ F$8**

**17. PowerPoint 2010演示文稿默认的模板扩展名是  
A. pptx B. potx C. Ppsx D. xltx  
18.PowerPoint2010演示文稿的动画效果不包括  
A.进入动画 B.退出动画 C.动作路径 D.三维动画  
19.资源子网负责全网面向用户的数据处理与数据管理,最大限度地()  
A.实现数据共享 B.实现硬件共享 C.实现软件共享 D.实现资源共享  
20.通常将OSI/ RM的低四层称为通信子网,高三层称为资源子网，\_\_\_\_\_\_作为资源子网与通信子网的桥梁,是整个网络体系结构中非常关键的部分。  
A.物理层 B.网络层 C.传输层 D.应用层  
21. IP地址169.254.158.213 可能在\_\_\_\_\_\_\_的时候出现。()  
A.计算机启动 B.网络测试 C.特定网络上广播 D.DHCP服务器无响应  
22.某主机的IP地址为202.97 .89.183,子网掩码为255.255255.192 ,则该IP 地址对应的直接广播地址是  
A. 202.97.89.128  B. 202.97.89.191 C. 202.97.89.255 D. 202.97.89.0  
23.以太网中,传输性能最好、基本不受电磁干扰的是()  
A.双绞线 B.同轴电缆 C.光纤 D.无线  
24.在局域网中.\_\_\_\_\_\_\_可 能使用CSMA/CD的介质访问控制方法。  
A.总线型网络 B.环状网 C.城域网 D.网状网  
25.在URL中,FTP协议默认使用的端口号是  
A.80. B.25 C.23 D.21  
26.在浏览网页时,浏览器和Web服务器之间传输网页数据使用的协议是  
A.HTTP B. POP C. SNMP D. UDP  
27.在HTML语言中,定义书签应使用  
A.<U> B.<a> C.<b> D.<p>  
28.为确保内网信息安全,防止黑客通过外网入侵,应使用  
A.加密软件 B.数字签名. C.防火墙 D.杀毒软件  
29.实体模型的实体相当于Access中的()  
A.数据库 B.记录 C.字段 D.表  
30.在Access中要检索“教师表”中姓名和职称的信息,应采用的关系运算是  
A.选择 B.投影 C.连接 D.关取  
31.若要确保输入的联系电话值只能为8位数字,应设置的输入掩码为  
A.00000000 B. 9999999 C.######## D. ????????  
32.在成绩中要查找成绩大于等于80且小于等于90的学生,正确的条件表达式为()  
A.成绩Between 80 And 90 B.成绩Between 80 To 90  
C.成绩Between 79 And 91 D.成绩Between 79 To 91  
33.对文本型字段数据:129.97.75.131.118进行降序排列,结果  
A.75.97.118.129.131 B. 118.129.131.75.97  
C.131 .129.118.97.75 D. 97.75.131.129.118  
34.下列关于选择查询的描述中,错误的  
A.根据查询准则,从一-个或多个表中获取数据并显示结果 B.可以对记录进行分组  
C.可以对查询记录进行总计、计数和求平均值计算  
D.查询结果是一组数据的“静态集”  
35.在Select语句中,需显示的内容使用“\*",则表示()  
A.选择任何属性 B. 选择所有属性 C.选择所有元组 D.选择主键  
36.若要将“产品”表中所有供货商是“ABC"的产品单价下调50%,则正确的SQL语句是**

**A. Update产品Set单价=50 Where供货商= "ABC"  
B. Update产品Set单价=0.5\*单价Where供货商= "ABC"  
C.Update From 产品Set单价=50 Where供货商="ABC"  
D.Update From 产品 Set单价=0.5\*单价Where供货商="ABC"  
37.如图(1)所示是表中基本数据,如图(2)所示是查询结果,则查询类型是()  
  
A.选择查询 B.交叉表查询 C.参数查询 D.操作查询  
二、多项选择题(共9小题,每小题4分,共36分)。  
42.常用的创建文件夹的方法有  
A.在工作区空白处右击,在弹出的快捷菜单中选择“新建”“文件夹”命令  
B.使用快捷键Ctrl+ Shift+N  
C.单击工具栏上的“新建文件夹”按钮  
D.在命令提示符中,使用命令行MkDir命令  
43.Windows7为用户提供不同的计算机控制级别的账户,分别是  
A.标准账户 B.管理员账户 C.来宾账户 D.普通账户  
44.在Excel2010中,关于图表正确的说法有  
A.当工作表中的数据变化后,图表会自动变化  
B.图表中的数据系列可以添加或删除  
C.图表既可以嵌套在数据工作表中,也可以单独为一 张独立图表  
D.图表中的标题、图例等对象不能单独设置格式  
45.在TCP/IP参考模型中，\_\_\_属于网际层上的协议。  
A. ICMP B. RARP C. TCP D.IP  
46.下列关于电子邮件说法正确的是  
A.用户可以撤回已发送的邮件 B.用户可以采用密送方式发送邮件  
C.用户可以管理电子邮件系统的邮件、通讯录 D.用户可以将写好的邮件存入草稿箱中  
47.关于字段数据类型的描述不正确的有  
A.文本型数据最多255个字符,其中一个汉字计2个字符 B. OLE对象最大可为2G  
C.超链接最多64KB个字符**

**D.查询向导用于创建--个查阅列表字段,该字段可以通过组合框或列表框选择  
48.关于字段属性的描述错误的有  
A.可以对任意类型的字段设置“默认值” B.只有“文本”型数据能够使用“输入掩码向导”  
C.“输入掩码”属性的作用是设置数据的显示格式 D.“有效性规则”是一个条件表达式**

**三、判断题(共23小题,每小题2分,共46分。  
B 51. CMOS是一组固化在计算机主板上的一个ROM芯片中的程序。其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。  
A 52.Windows7中,对快捷方式的新建、移动、复制、重命名或删除只影响快捷方式,而不会改变原项目。  
B 53.混合型病毒主要隐藏在可执行文件中,--般只感染磁盘上的某类文件,当感染病毒的此类文件被执行时,病毒被激发,从而进行传染和大肆破坏。  
A 54.计算机的每-个硬件都必须要安装对应的驱动程序。  
B 55.基本磁盘包括主分区、扩展分区和虚拟分区。  
B 56.任务管理器中只能终止程序运行,不能启动新任务。  
A 57. Word 2010中,图片插入之后默认的文字环绕方式为嵌入型。  
B 58.在Word2010中,脚注一般显示在文档末尾。  
B 59.在Excel2010中,筛选之前应先对筛选的数据进行排序。  
B 60.Excel2010中,Sheet2!$A1是-个绝对引用地址。  
A 61.在PowerPoint 2010 中,可以通过“插入”>“视频”的命令插入Flash 文件。  
A 62.第二代计算机网络的代表是ARPANET.  
A 63.星状网络是总线型网络的拓展,星状网络一般采用的介质访问控制方法是CSMA/CD。**

**B 64.局域网的数据编码采用差分曼彻斯特编码。  
B 65. 255.255.255.255是直接广播地址,用于特定网上广播。  
 B 66.MAC地址由32bit二进制数组成,它具有唯--性。  
A 67.交换机具有地址学习和转发/过滤决策两大基本功能。  
B 68.使用AES算法可以实现数据签名。  
B 70.利用Drop Table语句创建的查询,运行该查询不仅可以删除某个表的数据,还可以删除多个表中的数据,但不能删除表结构。  
A 71.表达式"2+3" &. "=" &. 1+4的结果为2+3=5.  
四、填空题(共19小题,每小题3分,共57分)  
74.目前,计算机系统中的\_\_系统总线\_\_\_\_\_\_\_包括数据总线、地址总线和控制总线。  
75.CPU的主要性能指标有\_\_字长\_\_\_\_\_\_、主频、基准频率和高速缓存大小。  
76.在Windows7中,退出“命令提示符”窗口可输入\_\_exit\_\_\_\_\_\_命令。  
77.在Windows 7中,启动注册表编辑器可“运行”\_\_regedit\_\_\_\_\_\_\_\_命令。  
78.在Windows7中，一-般情况下,中英文输入法切换的快捷键是\_\_\_ctrl+空格\_\_\_\_  
79.在Word2010中,设置分栏在.\_\_\_页面布局\_\_\_\_\_\_选项卡中。  
80.在Excel中,要使工作表的标题行始终显示在顶端,可以使用\_\_冻结\_\_\_\_\_\_\_功能实现。**

**81.在PowerPoint 2010中,母版类型包括\_\_\_\_幻灯片母版\_\_\_\_\_\_、讲义母版和备注母版。  
82.根据网络使用的传输介质不同,可以将计算机网络分为\_\_光纤网\_\_\_\_\_\_\_、有线网和无线网三类。  
83.计算机网络逻辑上由\_\_\_通信子网\_\_\_\_\_\_和资源子网两部分组成。  
84.一个二进制表示的D类IP地址的前四位固定,为.\_1110\_\_\_\_\_\_\_\_  
85.\_\_\_tracert\_\_\_\_\_命令可以用于跟踪到达目标主机的路径。  
86.无线网络网桥作为无线网络的桥接器,用于数据的收发,又称为\_\_无线接入点\_\_\_\_\_\_\_即无线AP。  
87.层叠样式表(CSS)分为外部样式表、内部样式表和\_\_内嵌样式\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
88.创建交叉表查询,必须对行标题和列标题进行\_\_\_分组\_\_\_\_\_\_操作。**