15年

1. **单项选择题（每题3分，共41题，共123分。每题所给的四个选项中，只有一个正确答案，请在答题卡上将该项涂黑）**
2. 第二代计算机的主要电子元件是（ B ）。
3. 电子管 B.晶体管

C.集成电路 D.大规模集成电路

1. 在职业教育领域，MOOCs使得每个学习者都可以通过网络开展一系列专业学习，这主要是计算机在（ B ）领域的应用。
2. 数值计算 B.计算机辅助技术

C.过程控制 D.人工智能

1. 我国的“银河-Ⅲ”计算机是（ C ）。

A.小型机 B.微型机（长城0520ch 微型机） C.巨型机 D.中型机

1. CPU一次能处理的最大二进制位数称为（ C ）

A.主频 B.倍频 C.字长 D.外频

1. 基本输入输出系统是（ A ）。

A.BIOS B.CMOS C.DOS D.ROM

1. 下列数据传输接口中，理论传输速度最快的是（C ）。

A串行.COM接口 B.LPT接口（打印机） C.USB2.0接口 D.USB1.0接口

1. 下列叙述正确的是（ C ）。
2. MIDI音乐是波形文件 B.平板电脑突破了冯·诺依曼原理

C.触摸屏既是输出设备，也是输入设备 D.iPhone智能手机采用的是安卓系统

1. 下列数值中最大的是（ D ）。

A.(58)10 B.(73)8 C.(2A)16 D.(1010101)2

1. 已知A的ASCII码是65，则C的ASCII码（D ）。

A.63 B.64 C.66 D.67

1. 在设置密码时，为了提高密码的安全性，应该（ B ）。
2. 用英文单词作为密码 B.用字母、数字、符号等混合作为密码

C.用自己姓名的全拼作为密码 D.用电话号码作为密码

1. 下列对操作系统的叙述中错误的是（ D ）。
2. 操作系统是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序
3. 操作系统是其他应用软件运行的基础
4. 操作系统是用户和计算机的接口
5. 操作系统就是Windows
6. 在Windows7中，要求系统磁盘分区的格式为（ D ）。

A.FAT B.FAT16 C.FAT32 D.NTFS

1. 在Word中，对于“页码”设置的叙述，正确的是（ D ）。
2. 页码必须是连续的 B.页码只能放在页脚

C.页码必须是阿拉伯数字 D.一个文档中的页码可以有多种格式

1. 在Word中，若要打印某文档的1，3，5，6，7页，需要在“打印范围”框中输入（ A ）。

A.1,3,5-7 B.1、3、5、6、7 C.1-3-5-7 D.1-3-5-6-7

1. 在Word中更改某一样式，（ A ）。
2. 则使用该样式的段落会全部发生变化
3. 只改变当前光标所在位置的段落效果
4. 会改变当前光标所在位置之后的所有段落效果
5. 只要不刷新文档，就不会改变应用该样式的段落效果
6. 在Excel中，某单元格显示的数值为0.5，则该单元格有可能输入的是（ B ）。

A.2/4 B.=2/4 C.1/2 D.'2/4

1. 在Excel中，A1和B1单元格的内容分别为23和4，则在C1输入公式=A1&B1所得的结果是（ A ）。

A.234 B.23 C.4 D.27

1. 在一个有5张红灯片的演示文稿中，若对第2张红灯片设置了隐藏效果，则（ C ）。（隐藏幻灯片可以打印）
2. 第2张幻灯片被删除了 B.第2张幻灯片不能被编辑

C.播放时第2张幻灯片不会显示 D.播放时第2张之后的幻灯片都不会显示

1. 用二维表的形式表示实体类型和实体间联系的数据模型是（ A ）。

A.关系模型 B.层次模型 C.网状模型 D.对象模型

1. 投影运算是（ B ）。
2. 挑选满足条件的记录 B.挑选指定的属性

C.挑选满足条件的实体 D.挑选指定的元组

1. 定位记录后，操作键盘上的按键，不能移动到下一字段的是（ D ）。

A.Tab键 B.回车键 C.方向右键，即→ D.PgDn键

1. 已知“邮政编码”字段为6位数字，对其设置掩码，正确的是（ D ）。

A.###### B.999999 C.?????? D.000000

1. 在Access2010中，以下表达式返回值为“真”的是（ C ）。

A."A">"a"（access中不区分大小写） B."2015/1/1">"2015/4/1"（越往后越大） C."123"<"13" D"张三"<"李四"（越往后越大）

1. 对主键描述正确的是（ A ）。
2. 一个表只有一个主键 B.主键中部分字段可以取值为空

C.主键取值可以重复 D.主键必须有对应外键参考取值

1. 控制年龄字段的取值范围为15至18岁，需在字段的“有效性规则”属性框中输入（ C ）。

A.>=15 OR <=18 B.>=18 AND <=15 C.>=15 AND <=18 D.>=18 OR <=15

1. 在学生表中查找学号为“01”或“02”的所有记录，在查询设计视图的条件行中应输入（ B）。

A."01" And "02" B.In("01","02") C.="01" And ="02" D.=("01","02")


1. 对使用“查找重复项查询向导”查询出的结果集描述正确的是（ B ）。
2. 只能显示具有重复值的字段 B.可能会新增字段用来保存重复次数

C.自动呈现所有字段并删除重复值记录 D.不能包含主键字段

1. 在Select……From语句中，省略号处不能为（ C ）。

A.字段名 B.表达式 C.表名称 D.常量值

1. 若下图左边是表中基本数据，右边是查询向导设置内容，则查询结果集包含（C ）（不区分大小写）。



1. （张A，张a，张B，张b） B.（张a，张b）

C.（张A，张a，张B，张b，张C） D.（张A，张a）

1. 面向终端的联机多用户系统是第（ A ）代计算机网络。

A.一 B.二 C.三 D.四

1. ICMP协议位于（A ）。

A.网络层 B.传输层 C.应用层 D.数据链路层

1. 100base-T网络使用的传输介质是（C ）。

A.同轴电缆 B.光纤 C.双绞线 D.红外线

1. 在同一信道的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式是（C ）。

A.单工 B.半双工 C.全双工 D.上述均不是

1. 以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制是（ A ）。

A.争用带宽 B.预约带宽 C.循环使用带宽 D.按优先级分配带宽

1. 127.0.0.1属于（ B ）地址。

A.广播 B.回送 C.本地链路 D.网络

1. 总线、令牌总线和令牌环这三种协议的不同在于（ D ）。

A.运输层 B.网络层 C.LLC子层 D.MAC子层

1. 划分虚拟局域网时不能用（ C ）。
2. 交换机端口号 B.MAC地址或物理地址

C.操作系统版本号 D.网络层地址

1. 网络安全中的完整性是指（ C ）。
2. 避免拒绝授权访问和拒绝服务 B.保护信息不泄露给非授权用户

C.保护信息不被非授权用户修改或破坏 D.避免信息被用户修改或破坏

1. 下列算法中，不能用于数字签名的是（A ）。
2. DES B.RSA C.DSS D.Hash

**二、多项选择题（每题4分，共8题，共32分。下列各题均有两个或两个以上的正确答案，请选出答案并在答题卡上将该项涂黑，错选或漏选均不得分）**

1. 下列对Windows7“记事本”的描述中，错误的有（ BCD ）。
2. “记事本”可以编辑文本文件
3. “记事本”可以完成图文混排效果
4. “记事本”中设置文字的字体与字号只改变当前选中文字的效果
5. “记事本”中可以插入分页符
6. 在Excel中，对于单元格地址属于混合引用的有（ CD ）。

A.A3 （相对） B.$A$3（绝对） C.$A3 D.A$3

1. 在PowerPoint的对象动画效果设置中，可设置的效果选项有（ ABCD ）。

A.进入 B.强调 C.退出 D.动作路径

1. Access2010的基本数据类型中，长度一定小于等于8个字节的有（ABD ）。

A.日期/时间 B.货币 C.数字 D.是/否 自动编号（4字节）

1. Access2010中，关于导入、导出数据库的描述中正确的有（ BC）。导入：能导入表间关系
2. 一次导出操作只能导出一个对象 B.导入操作不能导入表间关系

C.一次导入操作可以导入多个对象 D.导出操作可以提供表间关系的设置选项

1. Access2010压缩数据库的方法有（ BD ）。
2. 在“外部数据”选项卡中单击“Access”按钮
3. 在“文件”菜单的“信息”栏目中单击“压缩和修复数据库”按钮
4. 在“外部数据”选项卡中单击“ODBC数据库”按钮
5. 在“数据库工具”选项卡的“工具”中单击“压缩和修复数据库”按钮
6. 以下选项中，URL地址的组成部分包括（ ABCD ）。
7. 协议 B.域名 C.路径 D.文件名

**三、判断题（每题2分，共26题，共52分，正确的在答题卡上涂“A”，错误的在答题卡上涂“B”）**

1. 计算机中，大型机与微型机的主要区别是其体积大小的区别。（ B ）
2. 冯·诺依曼被称为人工智能之父。（B ）（图灵）
3. 计算机中的数可分为无符号数和有符号数。（ A ）
4. 杀毒软件可以查杀所有的病毒。（B ）
5. 一个字节由8位2进制数构成。（ A ）
6. 计算机辅助设计的英文缩写为CAD。（ A ）
7. 矢量图放大后会出现失真的马赛克效果。（ B ）（矢量图：每个对象都是一个自成一体 位图:点进行不同的排列和染色构成图形——放大后失真）
8. 对磁盘进行碎片整理后可以提高对内存的访问速度。（ B）（硬盘）
9. Word中的表格具备简单的数值计算功能。（ A ）
10. 在Word中，双击“格式刷”图标可以连续使用格式刷来快速复制格式。（ A ）
11. 在Excel中，如果公式中出现“#DIV/0!”，则表示除数为0。（ A ）
12. 在Excel中，<>属于算术运算符。（ B ）
13. 在PowerPoint2010中，可以将演示文稿直接保存为wmv格式的视频。（ A ）
14. 关闭当前数据库，Access2010会自动退出。（ B ）
15. 利用Order By子句排序时，默认是升序。（ A ）
16. 数据库系统是数据库管理系统的简称。（ B ）数据库系统（DBS） 数据库管理系统（DBMS）
17. 在Access2010的数据表中，若要选择多个连续字段，可按住Shift键来帮助选择。（ A ）
18. 简单宏是按顺序逐条执行的。（ A ）
19. 在分组交换中，用户通信前必须建立一条发送端到接收端的物理通道。（ B ）
20. 计算机网络中的资源子网负责全网面向用户的数据处理与管理。（ A ）
21. 同一网段中的主机或路由器，其IP地址中的网络号必须一样。（ A ）
22. A类地址具有多播功能。（ B ）
23. OSI参考模型数据链路层传送的数据单位为分组。（ B ）
24. 将一个局域网接入Internet，首选的设备是中继器。（ B ）
25. xDSL是以电话线为传输介质的点对点传输技术。（A ）
26. 目前在WLAN中普遍使用的协议标准是IEEE802.11b/g/n。（ A ）

**第Ⅱ卷（共143分）**

**注意事项：**

1. 必须使用0.5毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上题目所示的答题区域内作答。答在试题卷上无效。
2. 第Ⅱ卷共两大题，23小题，共143分。

**四、填空题（每空3分，共16题，共48分）**

1. 计算机的内存分为RAM和（ ROM ）两种。
2. 按传输方式划分，计算机系统总线可分为串行总线和（并行 ）总线。
3. 在Windows中，按功能键（ f1 ）可以调用系统的帮助功能。
4. 在Word中选择矩形区域的文字时，需要先按住键盘上的（ ait ）键，再拖动鼠标选择文本。
5. 在使用Excel的分类汇总时，应先使用（排序 ）功能将关键字相同的各行排列在一起。
6. 在Excel中，公式=RIGHT("信息技术",2)的结果是（ 技术 ）。
7. 一个学生可以参加多个兴趣班，一个兴趣班可让多个学生参加，兴趣班实体集和学生实体集的联系类型为（ 多对多 ）。
8. Access2010默认保存的数据库文件后缀名是（ .ACCDB . ）。
9. 在Access2010中要求主表更新主键值时，相关表自动更新关联字段，在“编辑关系”对话框选中（级联更新相关字段 ）复选框。
10. 使用“按窗体筛选”输入筛选条件时，不能指定值的数据类型是“备注”、“超链接”、“是/否”和“（ OLE对象 ）”。
12. 使用ipconfig /（ renew）命令可从DHCP服务器重新申请IP地址。
13. 交换机是一种工作在（ 数据链路层 ）层的网络互连设备。
14. 使用命令（ping 192.168.0.1-t ）可持续不断的向目标主机192.168.0.1发送回送请求。
15. HTTP协议默认的访问端口号是（ 80 ）。
16. 包过滤防火墙通过（ 访问规则 ）来决定是否让数据包通过。