## 2月8日

**一、单项选择题（每题3分，41小题，共123分。每题所给的四个选项中，只有一个正确答案，请在答题卡上将该项涂黑）**

**1.晶体管是第（ ）代计算机所采用的电子元件。**

**A．一 B．二 C．三 D．四**

**2.利用计算机系统时行生产设备的管理、控制和操作的过程一般被称为（ ）。**

**A．CAD B．CAM C．CAT D．CAI**

**3.十进制151.75转化为二进制数是（ ）。**

**A．1101001.11 B．1110101.011 C．10010111.11 D．10011101.01**

**4.大写字母“A”与小写字母“d”的ASCII码之差是（ ）。**

**A．35 B．5 C．36 D．无法比较**

**5.下列软件属于系统软件的是（ ）。**

**A．文字处理软件 B．图形处理软件**

**C．视频处理软件 D．病毒查杀软件**

**6.在[计算机](http://baike.baidu.com/view/3314.htm" \t "_blank)领域，CMOS常指保存计算机基本启动信息（如日期、时间、启动设置等）的芯片。有时人们会把CMOS和BIOS混称，其实CMOS是主板上的一块（ ）芯片，是用来保存**[**BIOS**](http://baike.baidu.com/view/361.htm)**的硬件配置和用户对某些参数的设定。**

**A．FLASH B．CACHE C．ROM D．RAM**

**7.计算机术语中，常用到“I/O”，下列属于“O”的设备是（ ）。**

**A．手写笔 B．数位板 C．绘图仪 D．扫描仪**

**8. 病毒对[计算机](http://baike.baidu.com/view/3314.htm" \t "_blank)系统具有一定的破坏性。下列关于病毒传播途径的说法正确的是（）。**

**①不带病毒的CD-ROM**[**光盘**](http://baike.baidu.com/view/5103.htm)**，在不同的计算机上使用可能传播病毒**

**②除了[应用程序](http://baike.baidu.com/view/330120.htm" \t "_blank)外，一些其他类型的文件也可能感染并传播病毒**

**③只要没有进行浏览或下载操作，连网的计算机就不会感染并传播病毒**

**④随着网络技术的延伸、3g技术的发展，手机等手持设备也会通过[无线电波传播](http://baike.baidu.com/view/3115894.htm" \t "_blank)病毒**

**A．①② B．①③ C．②④ D．③④**

**9. Windows 7中打开任务管理器的方法首先是（ ）。**

**A．右击计算机 B．右击桌面空白处**

**C．右击Windows按钮 D．右击任务栏**

**10.下列快捷键中（ ），不能够在Windows7的窗口之间切换。**

**A．Ctrl+Tab B．Alt+Tab C．Win+Tab D．Alt+Esc**

**11.在Windows 7中若要查找倒数第二字母为“T”的所有WORD2007格式文件，有效的通配符使用方式是（ ）。**

**A．?t?.docx B．\*T?.doc C．?T\*.doc D．\*t?.docx**

**12.Windows 7中，窗口最上方的横条称为标题栏，拖动标题栏到屏幕顶端，可以（ ）。**

**A．窗口最大化 B．窗口最小化 C．隐藏窗口 D．关闭窗口**

**13.Windows 7中，摇动窗口可以（ ）。**

**A．最大化窗口 B．最小化窗口 C．隐藏其他窗口 D．关闭窗口**

**14.在Windows 7中，启动DOS命令窗口后，可以在命令提示符下输入的（ ）命令可以退出提示符状态。**

**A．CMD B．EXIT C．QUIT D．RUN**

**15.当选定文件或文件夹后， 按 Shift+Delete 键的结果是（ ）**

**A．删除选定对象并放入回收站 B．对选定的对象不产生任何影响**

**C．选定对象不放入回收站而直接删除 D．恢复被选定对象的副本**

**16.在WORD2010中输入(R)时，默认情况下，总会变成®，是用到了OFFICE的（ ）功能。**

**A．修订功能 B．自动更正功能**

**C．拼写和语法检查功能 D．查找功能**

**17.在EXCEL2010的E2单元格输入=”A”=”a”，则E2单元格显示结果是（ ）。**

**A．TRUE B．FALSE C．”A”=”a” D．#VALUE!**

**18.在POWERPOINT2010中，停止幻灯片播放的快捷键是（ ）。**

**A．Enter B．Shift C．Ctrl D．Esc**

**19.Access2010的字段名不能包含的字符是（ ）。**

**A．@ B．！ C．% D．&**

**20.某ACCESS2010数据库的一个表“TXTJ”，如下所示，其中“题型”为主键，“分值”是数值型，则下列所列出的4个INSERT语句，正确的是（ ）。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **题型** | **分值** | **备注** |
| **单选题** | **123** | **需要输入答案等** |
| **多选题** | **36** |  |

**A．INSERT INTO TXTJ VALUES（”单选题”，40，“ABCD”）；**

**B．INSERT INTO TXTJ VALUES（”判断题”，“60”，“ABCD”）；**

**C．INSERT INTO TXTJ（分值，备注） VALUES（70，“123ABCD”）；**

**D．INSERT INTO TXTJ VALUES（”单择题”，40，NULL）；**

**21.在ACCESS2010中，为加快对某字段的查找速度，应该（ ）。**

**A．对该字段进行索引 B．防止在该字段中输入重复值**

**C．使该字段数据格式一致 D．使该字段成为必填字段**

**22.在ACCESS2010中，如下值“江阳区”、“龙马潭区”、“纳溪区”、“泸县”、“合江县”、“叙永县”、“古蔺县”存在于一数据库的某表中，而该数据库的另一表中有字段“籍贯”并取上述七个值之一，最好将“籍贯”字段设置为（ ）类型的数据。**

**A．备注型 B．超链接型 C．OLE对象型 D．查阅向导型**

**23.某ASP动态网页是以某个ACCESS2010的数据库为数据源的，在网页中可以查看到该数据库中数据，此时数据库的打开方式是（ ）。**

**A．独占只读方式 B．只读方式**

**C．共享方式 D．独占方式**

**24.ACCESS2010设计表时，若输入掩码属性设置为"LLLL"，则能够接收的输入是( )。**

**A．abcd B．1234 C．AB＋C D．ABa9**

**25. 在Access中，参照完整性规则不包括（ ）。**

**A．查询规则 B．更新规则 C．删除规则 D．插入规则**

**26.SQL语句中，删除表的关键字是（ ）。**

**A．ALTER B．DROP C．UPDATE D．DELETE**

**27.在ACCESS2010的关系窗口中，双击两个表之间的连接线，会出现（ ）。**

**A．数据表分析向导 B．数据关系图窗口**

**C．连接线粗细变化 D．编辑关系对话框**

**29.在ACCESS2010中，查询运行时要求输入查询的内容时，应使用（ ）。**

**A．选择查询 B．参数查询 C．交叉表查询 D．操作查询**

**30.所有计算机都连接到一个中心节点上，传输数据时，节点首先将数据传输到中心节点上，然后由中心节点转发到目的节点的网络拓扑结构是（ ）。**

**A．总线结构 B．环型结构 C．星型结构 D．网状结构**

**31.能够最恰当的描述OSI模型中数据链路层功能的是（ ）。**

**A．处理通过介质传输的信号 B．保证数据帧的顺序、无错和完整传输**

**C．提供用户与网络的接口 D．控制报文通过网络的路由选择**

**32.工作在网络层的网络互连设备是（ ）。**

**A．集线器 B．路由器 C．交换机 D．网桥**

**33.下述协议中，不建立于IP协议之上的协议是（ ）。**

**A．ARP B．ICMP C．SNMP D．TCP**

**34.下列关于IEEE 802局域网的说法正确的是( )。**

**A.LLC子层与物理介质有关 B.MAC子层不依赖于物理介质**

**C.数据链路层是不必需的 D.可以不单独设置网络层**

**35.某网络要求数据传输率达到100Mb/s，传输距离约5km，覆盖3栋大楼，抗干扰能力强，因此该网络的传输介质最好采用（ ）。**

**A．双绞线 B．同轴电缆 C．光纤 D．微波**

**36.二进制方式表示的IP地址中，最高三位110则表示该地址属于（ ）。**

**A．A类地址 B．B类地址 C．C类地址 D．D类地址**

**37.主机A的IP地址是192.168.2.1，可以测试本机到主机A网络连通性的命令是（ ）。**

**A．ipconfig 192.168.2.1 B．ping 192.168.2.1**

**C．netstat 192.168.2.1 D．net 192.168.2.1**

**38.Internet中的DNS采用的是（ ）。**

**A．网状结构 B．树状结构 C．链接结构 D．线性结构**

**39.下列TCP/IP参考模型的应用层协议中，不是面向连接的协议是（ ）。**

**A．IMAP B．FTP C．WWW D．Telnet**

**40.无线Ap的作用类似于有线网络中的（ ）。**

**A．交换机 B．路由器 C．网桥 D．集线器**

**41.防火墙不具有的功能是（ ）。**

**A．防止来自内部网络的攻击 B．强化网络安全策略**

**C．有效记录因特网上的活动 D．防止内部信息的泄漏**

**二、多项选择题（每题4分，9小题，共36分。下列各题均有两个或两个以上的正确答案，请选出正确答案并在答题卡上将该项涂黑，错选或漏选均不得分）**

**42. 下列关于计算机硬件组成的说法中，（ ）是正确的。**

**A．主机和外设 B．运算器、控制器和I/O设备**

**C．CPU和I/O设备 D．运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备**

**43.现在计算机正朝两极方向发展，这两极是（ ）。**

**A．专用机 B．微型机 C．巨型机 D．通用机**

**44.“三网融合”中的“三网”指的是（ ）。**

**A．电话网　　 B．有线电视网　　 C．万维网　　 D．互联网**

**45. 在Word2010中“审阅”功能区的“翻译”可以进行（）操作。**

**A．翻译文档 B．翻译所选文字 C．翻译屏提示 D．翻译批注**

**46. Excel2010“文件”按钮中的“信息”有哪些（ ）内容。**

**A．权限 B．检查问题 C．管理版本 D．帮助**

**47．在Access2010中，利用“数据定义查询”可以创建的查询有（ ）。**

**A．创建表 B．删除表 C．联合查询 D．更新表**

**48.Access2010中，下列选项不能作VBA变量的有（ ）。**

**A．1A B．我们 C．ABC！ D．String**

**49.Access2010中有一数据库，其中有一个表名是“学生”，要求只将该表的结构作一个备份“学生0”，下列操作正确的有（ ）。**

**A．复制“学生”表，粘贴时选择“仅结构”**

**B．复制“学生”表，粘贴时选择“将数据追加到已有表中”**

**C．SELECT \* INTO 学生0 FROM 学生WHERE FALSE；**

**D．用两个SQL：(1)SELECT \* INTO 学生0 FROM 学生；(2)DELETE FROM 学生0；**

**50.要Ping本机，下面操作正确的有（ ）。**

**A．Ping localhost B．ping 127.65.0.16**

**C．ping 127.0.0.6 D．ping 127.6.0.160**

**三、判断题（每题2分，26小题，共52分。正确的在答题卡上涂“A”，错误的在答题卡上涂“B”）**

**51.ASCII码专门用于表示汉字的机内码。（ ）**

**52.计算机的外存储器比存储器的内存储速度慢。（ ）**

**53.我们在Access2010中使用的VBA程序设计语言是高级语言。（ ）**

**54.计算机病毒总是先于相应的杀毒软件的。（ ）**

**55.一般来说，计算机字长与其性能成反比。（ ）**

**56.Windows 7是多用户分时操作系统。（ ）**

**57.Windows 7的“开始”的内容不可以删除。（ ）**

**58.在Windows 7中，自定义“回收站”的空间大小时，其最大值不可能设置为0。（ ）**

**59.Windows 7中的“写字板”软件中可以插入数学公式。（ ）**

**60.在Windows 7中，空文件夹不占用磁盘空间。（ ）**

**61.Word2010在仅有程序窗口，而没有任何文档时，和Windows7“计算机”窗口一样，可能直接按Ctrl+W组合键关闭。（ ）**

**62.在EXCEL2010中，公式=SUM(A1:D20 E4:K90)的结果肯定永远是0。（ ）**

**63.POWERPOINT2010中不可以插入FLASH动画。（ ）**

**64.Powerpoint2010中，排练计时可以为演示文稿估计一个放映时间，以用于自动放映。（ ）**

**65.Access2010数据库中，若为某表定义一个主键，则一定自动为其建立了一个相应的索引。（ ）**

**66.select 姓名，性别 from 学生 UNION select 姓名，性别，年龄 from 学籍。（ ）**

**67.在ACCESS2010中，算术运算的优先级高于函数运算。（ ）**

**68.在ACCESS2010中，ALTER语句可以用来删除表的字段。（ ）**

**69.计算机网络中通信子网的功能主要包括提供用户入网的接口和用户数据的处理。（ ）**

**70.计算机网络中，下层向上层通过层间接口提供服务。（ ）**

**71.以太网卡中的MAC地址长度为128bit。（ ）**

**72.令牌总线的逻辑拓扑是环形拓扑。（ ）**

**73.HTTP协议、FTP协议等应用层协议均建立在UDP协议之上。（ ）**

**74.用户可以使用SMTP命令登录到远程计算机，使自己成为远程计算机的一个仿真终端。（ ）**

**75.就安全等级而言，公钥密码加密算法的安全性高于对称密码加密算法。（ ）**

**76.防火墙指的是一个由**[**软件**](http://baike.baidu.com/view/37.htm)**和**[**硬件**](http://baike.baidu.com/view/25278.htm)**设备组合而成、在**[**内部网**](http://baike.baidu.com/view/21848.htm)**和**[**外部网**](http://baike.baidu.com/view/2454033.htm)[**之**](http://baike.baidu.com/view/42455.htm)[**间**](http://baike.baidu.com/view/258545.htm)**、**[**专用网**](http://baike.baidu.com/view/55451.htm)**与公共网之间的界面上构造的保护屏障。（ ）**