**德阳通用电子科技学校高中系**

系别 班级: 姓名: 学号: l

**19年12月考试题**

**高一《计算机网络》共计100分**

**出题人：李正 审题人：邓炳利**

**一、选择题（每题2分，共40分）**

1.中心节点是星状网，它的物理 结构是（ A ）

A.总线型 B.树状型 C.网状 D.星状网

2.( c ) 采用单根的传输线路形成闭合的环路，并且传输的延时时间固定。

A.环状网 B.网状网 C.星状网 D.总线型

3.根据其工作模式的来分类，分为（ A ）和 对等网

A.客户机/服务器网络 B.广域网 C.以太网 D.广播式网络

4.（ D ）在不可靠的物理介质上提供可靠的传输。该层的作用包括：物理地址寻址、流量控制、数据的检错、重发等。

A．传输层 B.网络层 C.表示层 D.数据链路层

E.会话层 F．物理层 G.应用层

5. OSPF的翻译是（ A ）

A. 开放式最短路径优先 B.电子工业联盟 C.电气与电子工程师学会

D.国际电信联盟 E.国际标准化组织

6.计算机网络中，被称之为工业标准的是（ C ）

A.体系结构 B.组成结构 C.TCP/IP参考模型 D.IOS/RM网

7. ( )是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议，由IETF的RFC 793定义.

A.TCP B.UDP C.RSTP D.MSTP

8.第一代计算机网络系统的是（ C ）

A．SABREI B.SBAREI C.ARPANET D.ARPANTE

9.第一代计算机网络是（ C ）

A.计算机通信网络 B.SBAREI C. 面向终端的计算机网络 D.ARPANTE

10.阿帕网是由( A )个交换结点组成的分组交换计算机网络

A.4个 B.6个 C.8个 D.3个

11. 开放互连参考模型中\_\_\_\_A\_\_\_\_层具有路由寻路的功能

A.网络层 B.数据链路层 C.传输层 D.会话层

12.internet的中文含义是（ C ）

A.局域网 B.城域网 C.因特网 D.网状网

13. 开放互连参考模型中使用二进制的比特流传输的是\_\_\_A\_\_\_.

A.物理层 B.应用层 C.表示层 D.会话层

14.开放互连参考模型中\_\_\_\_A\_\_\_层具有 解决传输过程中的语法问题的功能

A.表示层 B.会话层 C.传输层 D.数据链路层

15.开放互连参考模型中\_\_\_A\_\_\_\_\_层具有网际互联的功能

A.网络层 B.传输层 C.物理层 D.网络接口层

16.开放互连参考模型中\_\_\_\_D\_\_\_\_层具有对数据加密和解密的功能

A.网络层 B.网络接口层 C.传输层 D.表示层

17.顺序包交换协议 的英文简写\_\_\_A\_\_\_\_

A.SPX B.IOS C.UPD D.PDU

18.UDP协议属于\_\_\_\_\_\_B\_\_\_层的协议

A.网络 B.传输 C.数据链路 D.应用

19.根据，计算机网络主要和\_\_\_\_\_D\_\_\_\_

A.光纤网 B.非对等网 C.对称网 D.客户机/服务器

20.抗干扰力能最好的网络是\_\_\_\_B\_\_\_\_\_

A.有线网 B.光纤网 C.网状网 D.4G网

**二、多选题（每题4分，共40分）**

1.工作在数据链路层上的有（ ABD ）

A．PPP B.HDLC C.ARP D.Frame-relay

2. 在OSI参考模型中，其中（ ABDF ）被称之为低层---就是说的是通信子网

A．传输层 B.网络层C.表示层D.数据链路层 E.会话层F．物理层 G.应用层

3. 通信子网的作用有（ CD ）

A.数据处理 B.数据管理 C.数据传送 D.用户入网的接口

4.工作在第三层的设备有（ BD ）

A.集线器 B.路由器 C.中继器 D.路由交换机

5.下面（ AC ）协议在传输的过程中采用了加密

A.https B.http C.ssh D.telnet

6.下列对计算机网络体系的叙述中，正确的有（ AC）

A.计算机网络系统采用结构化设计

B.为了满足多用户的需要，层次功能应划分细致，这样要求层次应该越多越好

C.各功能应相对独立，便于扩充和管理

D.为了满足灵活性，各层还必须实现跨层通行

7.WiFi的频段有（ BD ）

A.2GHZ B.2.4GHZ C.4GHZ D.5GHZ

8.根据网络的拓扑结构分类（ ABCD ）

A.总型线网 B.星状网 C.网状网 D.树状网

9.下列那些属于TCP/IP体系结构（ ABD ）

A.网络接口层 B.传输层 C.物理层 D.网际层

10.一个完整的局域网系统由（ AD ）构成

A.网络硬件 B.交换机 C.路由器

D.网络软件 E.office F.操作系统

**三、判断题 （每题2分，共20分）**要求：正确的题后面 打T，错误的题后面打F.

1.第一个计算机网络系统是SABERI。 （ F ）

2.网际协议的英文是IP （ T ）

3.数据链路层是属于ISO的协议 （ F ）

4.NIC简称显卡 （ F ）

5. 局域网一定采用星状结构 （ F ）

6.报文交换采用的是改进的存储转发方式 （ F ）

7.报文交换方式也称之为 分组交换方式 （ T ）

8.192.168.1.254中 的主机号是254，一般情况下IP地址以254结尾的主机，用作

网关 。 （ F ）

9.按照传输介质进行分类，可以分为有线网、无线网 （ F ）

10.网络适配器简称网卡，即Network Interface Card （ T ）

**答题卡**

**班级：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **选择题（每题2分，共计40分）**

**1.\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_ 4.\_\_\_\_\_ 5.\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_ 7.\_\_\_\_\_ 8.\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_ 10.\_\_\_\_**

**11.\_\_\_\_ 12.\_\_\_\_\_13.\_\_\_\_ 14.\_\_\_\_\_ 15.\_\_\_\_\_**

**16.\_\_\_\_ 17.\_\_\_\_\_ 18.\_\_\_\_\_19.\_\_\_\_\_20.\_\_\_\_**

1. **多选题（每题4分，共计40分）**

**1.\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_ 4.\_\_\_\_\_ 5.\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_ 7.\_\_\_\_\_ 8.\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_ 10.\_\_\_\_**

**三、判断题（每题2分，共计20分）**

**1.\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_ 4.\_\_\_\_\_ 5.\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_ 7.\_\_\_\_\_ 8.\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_ 10.\_\_\_\_**