**德阳通用电子科技学校高中系**

系别 班级: 姓名: 学号: l

**19年11月考试题**

**高一《计算机网络》共计100分**

**出题人：李正 审题人：邓炳利**

**一、选择题（每题2分，共40分）**

1.中心节点是集线器，它的逻辑 结构是（ A ）

A.总线型 B.树状型 C.网状 D.星状网

2.( D ) 采用单根传输线路作为公共传输信道

A.环状网 B.网状网 C.星状网 D.总线型

3.在（ C ）中，所有的计算机地位平等，没有从属关系。

A.客户机/服务器网络 B.广域网 C.对等网 D.广播式网络 E.光纤网

4.（ D ）在不可靠的物理介质上提供可靠的传输。该层的作用包括：物理地址寻址、流量控制、数据的检错、重发等。

A．传输层 B.网络层 C.表示层 D.数据链路层

E.会话层 F．物理层 G.应用层

5. ANSI的翻译是（ A ）

A.美国国家标准协会 B.电子工业联盟 C.电气与电子工程师学会

D.国际电信联盟 E.国际标准化组织

6.计算机网络中，分层和协议的集合称为计算机网络的（ A ）

A.体系结构 B.组成结构 C.TCP/IP参考模型 D.ISO/OSI网

7.能保证数据端到端可靠传输能力的是相应OSI的（ B ）

A．网络层 B.传输层 C.会话层 D.表示层

8.第一代计算机网络的代表是（ A ）

A．SABREI B.SBAREI C.SABERI D.SABRIE

9.计算机网络起源于（ D ）

A.中国 B.法国 C.俄罗斯 D.美国

10.阿帕网是由4个交换结点组成的（ C ）计算机网络

A.电路交换 B.报文交换 C.分组交换 D.报文分组

11. 开放互连参考模型中\_\_\_\_B\_\_\_\_层具有流量控制的功能

A.网络层 B.数据链路层 C.传输层 D.会话层

12.开放互连参考模型中\_\_\_\_\_A\_\_\_层具有路径寻找的功能

A.网络层 B.传输层 C.数据链路层 D.会话层

13. 开放互连参考模型中最接近用户的一层是\_\_\_B\_\_\_.

A.物理层 B.应用层 C.表示层 D.会话层

14.开放互连参考模型中\_\_\_\_D\_\_\_\_层具有数据的检错的功能

A.应用层 B.会话层 C.传输层 D.数据链路层

15.开放互连参考模型中\_\_\_A\_\_\_\_\_层具有网际互联的功能

A.网络层 B.传输层 C.物理层 D.网络接口层

16.开放互连参考模型中\_\_\_\_A\_\_\_\_层具有拥塞控制的功能

A.网络层 B.网络接口层 C.传输层 D.会话层

17.开放系统互连参考模型 的英文简写\_\_\_D\_\_\_\_

A.SOI B.OSA C.IOS D.OSI

18.TCP协议属于\_\_\_\_\_\_B\_\_\_层的协议

A.网络 B.传输 C.数据链路 D.应用

19.根据其工作模式，计算机网络主要对等网和\_\_\_\_\_D\_\_\_\_

A.光纤网 B.非对等网 C.对称网 D.客户机/服务器

20.抗干扰力能最差的网络是\_\_\_\_D\_\_\_\_\_

A.有线网 B.光纤网 C.网状网 D.4G网

**二、多选题（每题4分，共40分）**

1.在OSI参考模型中，其中（ CEG ）被称之为高层---就是说的是资源子网

A．传输层 B.网络层 C.表示层 D.数据链路层 E.会话层

F．物理层 G.应用层

2. 在OSI参考模型中，其中（ AbDF ）被称之为低层---就是说的是通信子网

A．传输层 B.网络层C.表示层D.数据链路层 E.会话层F．物理层 G.应用层

3. osi模型中（ AE ）对应tcp/ip的网络接口层

A.物理层 B.网际层 C.网络接口层 D.应用层 E.数据链路层

4.星状网是以（ A D ）为中心构成的。

A.集线器 B.路由器 C.中继器 D.交换机

5.下面（ ABC ）选项是计算机网络的应用中的

A.虚拟现实 B.ip 电话 C.ICQ D.电子报表

6.通信子网由（ AB ）组成

A.传输线 B.转接部件 C.转接元件 D.电线

7.网络按照规模和通信距离分类有（ ABC ）

A.局域网 B.广域网 C.MAN D.NAN

8.根据网络的拓扑结构分类（ ABD ）

A.总型线网 B.星状网 C.大型网 D.树状网

9.1974年，（ B ）协议和（ A ）的诞生。

A.网际协议 B.TCP C.OSI D.文件传输协议

10.计算机网络的发展经历了那几个阶段？（ BDF ）

A.面向终端的电话网络 B.计算机通信网络 C.计算机通信终端网络

D.计算机网络 E.计算机媒体网络 F.面向终端的计算机网络

**三、判断题 （每题2分，共20分）**要求：正确的题后面 打T，错误的题后面打F.

1.第一代计算机网络的代表是SABERI。 （ F ）

2.传输控制协议的英文缩写是TGP （ F ）

3.数据链路层是属于TGP/IP的协议 （ F ）

4.开放互连参考模型中最接近用户的一层是 物理层 （ F ）

5. 用电磁波作为载体来传输数据的是———无线网 （ T ）

6.报文交换采用的是改进的直接转发方式 （ F ）

7.报文交换方式也称之为 包交换方式 （ F ）

8.192.168.1.254中主机位为254，通常一个网段中主机位为254，被 用来当作网关。

（ T ）

9.按照传输介质进行分类，可以分为有线网、光纤网、无线网 （ T ）

10.网络中，传输速度最慢的是城域网 （ F ）

**答题卡**

**班级：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **选择题（每题2分，共计40分）**

**1.\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_ 4.\_\_\_\_\_ 5.\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_ 7.\_\_\_\_\_ 8.\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_ 10.\_\_\_\_**

**11.\_\_\_\_ 12.\_\_\_\_\_13.\_\_\_\_\_\_ 14.\_\_\_\_\_**

**15.\_\_\_\_\_16.\_\_\_\_ 17.\_\_\_\_\_ 18.\_\_\_\_\_\_**

**19.\_\_\_\_\_20.\_\_\_\_**

1. **多选题（每题4分，共计40分）**

**1.\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_ 4.\_\_\_\_\_ 5.\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_ 7.\_\_\_\_\_ 8.\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_ 10.\_\_\_\_**

**三、判断题（每题2分，共计20分）**

**1.\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_ 4.\_\_\_\_\_ 5.\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_ 7.\_\_\_\_\_ 8.\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_ 10.\_\_\_\_**