**德阳通用电子科技学校高中系**

系别 班级: 姓名: 学号: l

**19年11月考试题**

**高二《计算机网络》共计40分**

**出题人：李正 审题人：邓炳利**

**一、选择题（每题1分，共20分）**

1.中心节点是集线器，它的物理结构是（ A ）

A.总线型 B.树状型 C.网状 D.星状网

2.( B ) 通常采用光纤作为传输介质的拓扑结构

A.环状网 B.网状网 C.星状网 D.总线型

3.传输信号的频带宽，通信容量大；信号衰减小，传输距离长，抗干扰能力强（ C ）

A. 双绞线 B.同轴电缆 C.光纤 D.无线电波

4.采用路由算法和流量控制的方法是（ B ）

A.树状物 B.网状网 C.数据链路层 D.网络层

E.传输层 F.物理层 G.环状网

5. ITU的翻译是（ D ）

A.美国国家标准协会 B.电子工业联盟 C.电气与电子工程师学会

D.国际电信联盟 E.国际标准化组织

6.在20世纪60年代，（ B ）的研究成果对促进网络技术的发展起到了重要作用，也为internet的形成奠定了基础。

A.ISDN B.ARPANET C.Novell D.PSDN

7.3W是按每个资源文件的（ D ）来检索和定位的

A．IP地址 B.域名 C.邮件地址 D.URL

8.第一代计算机网络的代表是（ A ）

A．SABREI B.SBAREI C.SABERI D.SABRIE

9.粗同轴电缆的传输距离是（ C ）

A.100M B.100CM C.500M D.185M

10.阿帕网是由4个交换结点组成的（ C ）计算机网络

A.电路交换 B.报文交换 C.分组交换 D.报文分组

11. 开放互连参考模型中\_\_\_\_B\_\_\_\_层具有流量控制的功能

A.网络层 B.数据链路层 C.传输层 D.会话层

12.开放互连参考模型中\_\_\_\_A\_\_\_\_层具有路径寻找的功能

A.网络层 B.传输层 C.数据链路层 D.会话层

13. 开放互连参考模型中最接近用户的一层是\_\_\_\_B\_\_.

A.物理层 B.应用层 C.表示层 D.会话层

14.开放互连参考模型中\_\_\_D\_\_\_\_\_层具有数据的检错的功能

A.应用层 B.会话层 C.传输层 D.数据链路层

15.开放互连参考模型中\_\_\_\_A\_\_\_\_层具有 网际互联的功能

A.网络层 B.传输层 C.物理层 D.网络接口层

16.开放互连参考模型中\_\_\_\_A\_\_\_\_层具有拥塞控制的功能

A.网络层 B.网络接口层 C.传输层 D.会话层

17.开放系统互连参考模型 的英文简写\_\_\_D\_\_\_\_

A.SOI B.OSA C.IOS D.OSI

18.TCP协议属于\_\_\_\_\_B\_\_\_\_层的协议

A.网络 B.传输 C.数据链路 D.应用

19.根据其工作模式，计算机网络主要是对等网和\_\_\_\_\_D\_\_\_\_

A.光纤网 B.非对等网 C.对称网 D.客户机/服务器

20.抗干扰力能最差的网络是\_\_\_\_D\_\_\_\_\_

A.有线网 B.光纤网 C.网状网 D.4G网

**二、多选题（每题1分，共10分）**

1.vlan的优点是（ ABC ）

A.控制网络的广播风暴 B.确保网络的安全性 C.简化网络管理

D.实现无线传送

2. 交换机的基本配置包括（ AB ）

A.带外管理 B.带内管理 C.超级管理

D.普通管理

3. osi模型中（ AE ）对应tcp/ip的网络接口层

A.物理层 B.网际层 C.网络接口层 D.应用层 E.数据链路层

4.关于计算机网络，以下说法正确的是（BC ）

A.网络传输介质分为有线和无线，有线介质主要有同轴电缆、红外线、光缆

B.网络节点间进行通信所遵从的规则称之为协议

C.局域网中只能有一个服务器，PC机在安装系统软件后也可作为服务器

D.无论是服务器或客户机，它们组成局域网时，均需各自安装一块网卡

5.下面（ ABC ）选项是计算机网络的应用中的

A.虚拟现实 B.ip 电话 C.ICQ D.电子报表

6.通信子网由（ AB ）组成

A.传输线 B.转接部件 C.转接元件 D.电线

7.下列属于局域网特点的是（ AB CD ）

A.较低的误码率 B.较高的数据传输速率 C.较低的地理范围

D.属于一个单位所拥有

8.下列属于环型结构的特点是（ ABC ）

A.容易构建 B.延时固定 C.存储容量大 D.工作负荷轻

9.下列属于网卡的功能的是（ AB ）

A.解包 B.打包 C.数据缓存 D.网络互联

10.常见的计算机网络协议由（ ABC ）

A.TCP/IP B.NetBEUI C.IPX/SPX D.ADSL

**三、判断题 （每题1分，共10分）**要求：正确的题后面 打T，错误的题后面打F.

1.第一代计算机网络的代表是SABERI。 （ F ）

2.传输控制协议的英文缩写是TGP （ F ）

3.数据链路层是属于TGP/IP的协议 （ F ）

4.开放互连参考模型中最接近用户的一层是 物理层 （ F ）

5. 用电磁波作为载体来传输数据的是———无线网 （ T ）

6.报文交换采用的是改进的直接转发方式 （ F ）

7.报文交换方式也称之为 包交换方式 （ T ）

8.数据传输系统也称为通信子网 （ T ）

9.按照传输介 质进行分类，可以分为有线网、光纤网、无线网 （ T ）

10.网络中，传输速度最慢的是城域网 （ F ）

**答题卡**

**班级：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **选择题（每题1分，共计20分）**

**1.\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_ 4.\_\_\_\_\_ 5.\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_ 7.\_\_\_\_\_ 8.\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_ 10.\_\_\_\_**

**11.\_\_\_\_ 12.\_\_\_\_\_ 13.\_\_\_\_\_14.\_\_\_\_\_15.\_\_\_\_\_**

**16.\_\_\_\_ 17.\_\_\_\_\_18.\_\_\_\_\_19.\_\_\_\_\_ 20.\_\_\_\_**

1. **多选题（每题1分，共计10分）**

**1.\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_ 4.\_\_\_\_\_ 5.\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_ 7.\_\_\_\_\_ 8.\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_ 10.\_\_\_\_**

**三、判断题（每题1分，共计10分）**

**1.\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_ 4.\_\_\_\_\_ 5.\_\_\_\_\_**

**6.\_\_\_\_ 7.\_\_\_\_\_ 8.\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_ 10.\_\_\_\_**